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Por otra parte para dar solución a los WARNIG de las reducciones no se me habilitan las casillas para colocar como el ejercicio 5 mm de radio y 5 mm de longitud, motivo por el que no me permite dar solución al ejercicio, al momento de chequear consistencia.  Y requiero apoyo por que no entiendo el warning que le dejo resaltado en amarillo.
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